安徽布袋王环保科技有限公司年新增5亿个环保包装产品项目
环境影响评价深度公参座谈会会议纪要
2026年5月12日，安徽布袋王环保科技有限公司年新增5亿个环保包装产品项目环境影响报告书深度公众参与公众座谈会在安徽布袋王环保科技有限公司会议室召开。出席座谈会的有伊洛小区代表共计6人，安徽布袋王环保科技有限公司3人及安徽中祥环境科技有限公司1人。座谈会上安徽布袋王环保科技有限公司介绍了项目概况，环评单位对项目可能产生的污染物及环保措施进行了介绍，并对公众代表提出的问题做出了详细的解答。现形成会议纪要如下：
一、会议目的
根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）规定和要求，通过召开公众座谈会的方式进一步征询公众对项目建设的意见。
二、会议议题
1、安徽布袋王环保科技有限公司代表介绍项目工程内容；
2、安徽中祥环境科技有限公司代表介绍项目环评内容；
3、公众代表针对安徽布袋王环保科技有限公司年新增5亿个环保包装产品项目环评提出疑问或建议。
三、会议流程
1、项目建设单位简述项目主要工程概况及企业情况；
2、环评单位简述项目可能产生的主要环境影响情况以及拟采取的环保措施；
3、公众代表提出疑问，由项目建设单位和环评单位协同回答；
4、公众代表陈述对项目建设是否同意。
四、公众代表主要疑问、项目建设单位和环评单位回复情况
代表1：厂区距离小区比较近，长期的吸入有害气体对人体会造成较大伤害，项目投运后废气是否会影响周边居民？
环评单位回答：项目产生排放的废气采取高效的废气收集处理措施，污染物通过相应的废气处理措施处理后均能够做到达标排放，且处理达标后的废气各项污染物浓度值远低于排放标准，再通过20m高的排气筒排放，在高空扩散后，最大落地浓度很低，经过专业的大气预测模型的预测，项目废气污染物均可以达到相应区域的环境质量标准，不会对人体造成伤害。项目西侧伊洛小区位于项目区域的上风向，距离本次拟建项目区9#厂房最近约为284米；项目南侧伊洛小学位于项目区域的侧风向；距离本次拟建项目区9#厂房最近约为241米；本次扩建项目设备布局往东北角8#厂房调整，减少对西侧、南侧敏感点的影响；本项目采用高效的废气收集处理措施，使用“沸石转轮+RTO”装置收集处理凹版印刷、复合废气，水性印刷废气、淋膜废气使用二级活性炭吸附装置收集处理，制布废气使用电捕焦+二级活性炭吸附装置收集处理，确保各种污染物达标排放。综上所述，项目在落实各项环保措施后对敏感点的影响较小。
代表2：项目使用存储的有毒有害化学品比较多，如果说万一发生泄漏，会不会影响到周边的居民，厂区这些化学品是如何存储管理的？应急预案有吗？
环评单位回答：结合项目的总平面布置图，项目主要化学品均储存于室内的库房内，如油墨、稀释剂等分区贮存于仓库内，设置专人管理，不得随意进出，正常存储情况不会对外环境造成影响。我们针对这些化学品核算了厂区的最大存储量，通过风险预测模型预测一旦发生泄漏事故，化学品泄漏事故影响的最远范围均未到达周边小区，不会对周边居民造成影响。
项目建设单位回答：实际生产过程，我们会在满足生产需要的情况下，尽可能降低存储量以降低事故风险。项目投入运营前我们会编制安全和环境的应急预案并定期演练以应对这些可能发生的突发事故。
代表3：项目生产后，环保设施和检测数据这些东西会公示的吧，会有专人去管理这些东西吗？
项目建设单位回答：项目运营后会首先会进行环保验收，环保措施验收通过后方可进行正式生产，后期会定期对厂区的排放的污染物进行监测，验收结果和检测结果均会公示公开，接受监督。公司目前已经设置有安环部门，后期会由安环部门专门去管理环保相关的事务。
代表4：项目生产或事故状态下会产生污水，而且含有化学品和有毒物质，请问这些污水怎么处理，怎么排放，会不会对污染我们周边的水体？
环评单位回答：项目厂区实行雨污分流，采取事故废水环境风险防范措施。厂内建设有污水处理系统、拟建设事故池，项目生产设备清洗废水通过污水处理系统处理后回用不排放；事故状态下废水经收集后进事故池暂存，委外处理，禁止排入外环境。所以，项目污水排放不会对水体造成污染。
五、会议总结
经座谈会现场表决，参会公众代表6人（项目周边公众代表）均表示同意安徽布袋王环保科技有限公司年新增5亿个环保包装产品项目的建设。
[bookmark: _GoBack]项目建设单位表示，一定遵守国家的法律法规，高度重视环境保护工作，建立完善的环保工作制度，切实履行企业的环保责任，从源头上控制环境事故的发生。加强企业管理，不断提高企业的综合管理水平，提高企业的经济效益，为当地社会经济发展做出贡献。

附件1：参会人员名单附后

安徽布袋王环保科技有限公司
2026年5月14日
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